**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

|  |  |
| --- | --- |
| 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg |
| NAZWA INWESTYCJI: | Remont dróg powiatowych: nr 2414C dł. 6,470km, nr 2458C dł. 4,723km, nr 2439C dł. 3,996km o łącznej długości 15,189km |
| ADRES INWESTYCJI: | DP 2414C, 2458C, 2439C |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
| ADRES INWESTORA: | ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| Budowa: | Remont drogi powiatowej nr 2414C Wieniec – Wiecanowo od km 0+000 do km 6+470 o dł. 6,470 km |
| Obiekt: | Droga powiatowa nr 2414C Wieniec – Wiecanowo o dł. 6,470 km |
| Adres | dz. ew. nr 188 obręb Wieniec,7, 19, 49/1, 60/1 obręb Chałupska,308, 289/1, 290 obręb Wszedzień,gmina Mogilno, powiat mogileński,województwo kujawsko-pomorskie  |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
|  |  |
| ADRES INWESTORA: | ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Opis pozycji | Liczba | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1. Roboty przygotowawcze
 |
| 1. | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym – odtworzenie trasy  | 6,470 | km |  |  |
| 1. Roboty rozbiórkowe
 |
| 2. | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm z odwozem ścinki na odl. do 1 km  | 82,000 | m2 |  |  |
| 1. Nawierzchnia
 |
| 3. | Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, jednia + skrzyżowania  | 23 715,000 | m2 |  |  |
| 4. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2  | 23 715,000 | m2 |  |  |
| 5. | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11W na średnią grubość 3 cm, z transp. masy z wytwórni do miejsca wbudowania  | 212,000 | mg |  |  |
| 6.  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transp. z wytwórni do miejsca wbudowania  | 23 715,000 | m2 |  |  |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| Budowa: | Remont drogi powiatowej nr 2458C Kuśnierz – Wójcin od km 0+000 do km 4+723 o dł. 4,723 km |
| Obiekt: | Droga powiatowa nr 2458C Kuśnierz – Wójcin o dł. 4,723 km |
| Adres | dz. ew. nr 30/1, 30/2, 36 obręb Kuśnierz,98/1, 42/2 obręb Kożuszkowo – Pomiany,3297, 204/1, 103/6 obręb Wójcin,gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie  |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
|  |  |
| ADRES INWESTORA: | ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Opis pozycji | Liczba | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1. Roboty przygotowawcze
 |
| 1. | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym – odtworzenie trasy | 4,723 | km |  |  |
| 1. Roboty rozbiórkowe
 |
| 2. | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm z odwozem ścinki na odl. do 1 km | 383,000 | m2 |  |  |
| 1. Nawierzchnia
 |
| 3. | Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, jednia + skrzyżowania | 25 342,000 | m2 |  |  |
| 4. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | 25 342,000 | m2 |  |  |
| 5. | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transp. z wytwórni do miejsca wbudowania | 25 342,000 | m2 |  |  |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| Budowa: | Remont drogi powiatowej nr 2439C Rzadkwin – Jeziorki od km 0+000 do km 3+996 o dł. 3,996 km |
| Obiekt: | Droga powiatowa nr 2439C Rzadkwin – Jeziorki o dł. 3,996 km |
| Adres | dz. ew. nr 243, 258, 199, 148, 146, 145, 248, 260, 195 obręb Rzadkwin,80/4, 114/2, 62/1, 113/1, 112/1, 77/3, 111/1, 109/1, 68/3, 67/5, 108/1, 47/2, 107/2, 106/2, 46/2, 131/3, 131/7, 130/3, 132/9, 132/5, 132/12, 135/27, 135/24, 135/21, 135/18, 138/1, 145/2, 151/1 obręb Bronisław,gmina Strzelno, powiat mogileński,województwo kujawsko-pomorskie |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
|  |  |
| ADRES INWESTORA: | ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Opis pozycji | Liczba | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1. Roboty przygotowawcze
 |
| 1. | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym – odtworzenie trasy | 3,996 | km |  |  |
| 1. Roboty rozbiórkowe
 |
| 2. | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm z odwozem ścinki na odl. do 1 km | 74,000 | m2 |  |  |
| 1. Nawierzchnia
 |
| 3. | Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, jednia + skrzyżowania | 24 179,000 | m2 |  |  |
| 4. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | 24 179,000 | m2 |  |  |
| 5. | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11W na średnią grubość 3-6 cm, z transp masy z wytwórni do miejsca wbudowania | 82,000 | mg |  |  |
| 6. | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transp. z wytwórni do miejsca wbudowania | 24 179,000 | m2 |  |  |