**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno – Jaworowo od km 10+980 do km 12+138, na długości 1,158km**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jedn.  miary | Ilość  jedn. | Cena jedn. | Wartość (PLN) |
| 1. **Roboty przygotowawcze** | | | | | |
| 1. | Odtworzenie trasy linii w terenie równinnym | km | 1,158 |  |  |
| 1. **Roboty rozbiórkowe** | | | | | |
| 2. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – grubość frezowania: 4 cm | m2 | 39,000 |  |  |
| 1. **Nawierzchnia** | | | | | |
| 3. | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 4 783,200 |  |  |
| 4. | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie | t | 29,440 |  |  |
| 5. | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 4 783,200 |  |  |
| 6. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S o grubości 4 cm | m2 | 4 783,200 |  |  |
| 1. **Wjazdy i skrzyżowania** | | | | | |
| 7. | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 28,000 |  |  |
| 8. | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych -nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5kg/m2 | m2 | 28,000 |  |  |
| 9. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S o grubości 4 cm | m2 | 28,000 |  |  |

…….………, dnia ………… r. ...........................................................

(miejscowość) (data)