**Załącznik nr 7 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa postępowania: **„Zakup kosiarki wysięgnikowej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Wymagana wartość** |
| **WYMAGANIA PODSTAWOWE** | |
| Maszyna fabrycznie nowa | Wymagane |
| Pojazd musi spełniać wymagania Polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. z 2024. Poz. 1251) | Wymagane |
| Pojazd musi posiadać wymagany certyfikat CE wydany przez producenta | Wymagane |
| Urządzenia i podzespoły zamontowane w maszynie powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych | Wymagane |
| **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOSIARKI** | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Wymagane |
| Montaż na tylni tuz ciągnika rolniczego kat. II | Wymagane |
| Zasięg ramienia min. 6,5 m | Wymagane |
| Sterownie ręczne linkowe z kabiny ciągnika | Wymagane |
| Szybkozłącza hydrauliczne | Wymagane |
| Pompa hydrauliczna o wydajności min. 90 l/min. i mocy min 33 kW | Wymagane |
| Bezpiecznik hydrauliczny | Wymagane |
| Rygiel hydrauliczny | Wymagane |
| Chłodnica oleju | Wymagane |
| Zbiornik oleju o poj. min 180 l z wskaźnikiem temperatury i poziomu oleju | Wymagane |
| Regulowane stopy podporowe | Wymagane |
| Tylne światła drogowe | Wymagane |
| Tablice ostrzegawcze | Wymagane |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE KOSIARKI** | |
| Głowica kosząca o szerokości koszenia min. 1,2 m | Wymagane |
| Ilość noży min. 20 szt. | Wymagane |
| Średnica wału min. Ø108 mm | Wymagane |
| Wałek WOM | Wymagane |
| **DOKUMENTY WYMAGANE W FAZIE DOSTAWY KOSIARKI** | |
| Książka gwarancyjna | Wymagane |
| Książka przeglądów serwisowych | Wymagane |
| Certyfikat CE | Wymagane |
| Instrukcja użytkowania i obsługi w języku polskim | Wymagane |
| **INNE WYMOGI** | |
| Transport zamówienia do siedziby Zamawiającego | Wymagane |
| Przeszkolenie operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny | Wymagane |
| Dostawca zapewni mobilny serwis na terenie Powiatu Mogileńskiego | Wymagane |
| Czas reakcji w przypadku awarii kosiarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia liczone w dniach roboczych a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej zgłoszenia | Wymagane |
| W czasie trwania gwarancji wykonawca wykona przeglądy serwisowe według wytycznych producenta zawartych w instrukcji obsługi, w tym części zamienne według uznania wykonawcy wraz z robocizną (wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych, robocizna, dojazd po stronie wykonawcy przez cały okres trwania gwarancji) | Wymagane |
| Gwarancja na 24 miesiące wraz z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiającego (ujęta w cenie zakupu kosiarki) | Wymagane |
| Dostawa zamówienia w terminie do 60 dni (kryterium punktowe) | Wymagane |