Kosztorys ofertowy

|  |  |
| --- | --- |
| **Inwestycja:** | Remont dróg powiatowych nr: 2437C, 2453C, 2461C o długości ogółem 18,794 km, na terenie Powiatu Mogileńskiego  zakres I |
| **Obiekt:** | Remont dróg powiatowych o łącznej długości 18,794 km, na terenie Powiatu Mogileńskiego  XXV Drogi; zakres I |
| **Rodzaj robót:** | CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg |
| **Inwestor:** | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE ul. M. Konopnickiej 20  88-300 Mogilno |

**Wykonawca:**

**Rodzaj kosztorysu:**

**Wartość netto:**

**Kwota VA T:**

**Wartość brutto:**

**Słownie:**

Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jedn.  miary | Ilość jedn. | Cena jedn.  (PLN) | Wartość  (PLN) |
| 1 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  D-01.01.01  Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym – odtworzenie trasy km: 13,984, 0,500 i 4,310; obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.1. | km | 18,794 |  |  |
| 2 | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  D-05.03.11  Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm (włączenia i skrzyżowania) z odwozem ścinki na odl. do 1 km – wg obmiaru poz.2.  1040 + 749 + 176,5 | m2 | 1965,5 |  |  |
| 3 | III. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA  D-04.03.01.  Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, jezdnia, włączenia+skrzyżowania – obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.3.  79735 + 4097 + 23229 | m2 | 107061 |  |  |
| 4 | D-04.03.01  Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - lokalizacja i obmiar jak w poz.3. | m2 | 107061 |  |  |
| 5 | D-04.08.01  Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową  AC11W na średnią grubość 3 cm, z transp. masy z wytwórni do miejsca wbudowania; obl. ilości robót poz.4. | mg | 61 |  |  |
| 6 | D-05.03.05  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transp. z wytwórni do miejsca wbudowania – lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót jak w poz.3. | m2 | 107061 |  |  |
| 7 | IV. ROBOTY RÓŻNE  D-03.02.01  Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – kratki ściekowe uliczne. 29 szt. + 3 szt. wg obmiaru poz.5. | sztuk | 32 |  |  |
| 8 | D-03.02.01  Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe 5 szt. + 1 szt. wg obmiaru poz.6 | sztuk | 6 |  |  |
| 9 | V. OZNAKOWANIE PIONOWE  D-07.02.01  Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych z obetonowaniem w gruncie – obliczenie ilości robót poz.7 i poz.6 | sztuk | 4 |  |  |
| 10 | D-07.02.01  Pionowe znaki drogowe. Montaż tablic informacyjnych o wymiarach 180x120cm; obliczenie ilości robót poz.7 i poz.6  2437C i 2461C | sztuk | 2 |  |  |



Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys

