**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

|  |  |
| --- | --- |
| 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg |
| NAZWA INWESTYCJI: | Remont dróg powiatowych nr: 2418C w km 0+734 - 1+734 odc. w m. Wylatowo, 2564C w km 5+500 - 6+535 odc. Górki - Ciechrz, 2413C w km 0+000 - 1+565 odc. Wiecanowo - Twierdziń, o łącznej długości 3,600 km |
| ADRES INWESTYCJI: | DP 2418C, 2564C, 2413C |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
| ADRES INWESTORA: | ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| Budowa: | Remont drogi powiatowej nr 2418C w km 0+734 - 1+734 odc. w m. Wylatowo |
| Obiekt: | Droga powiatowa nr 2418C w km 0+734 - 1+734 odc. w m. Wylatowo |
| Adres | Wylatowo |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
|  |  |
| ADRES INWESTORA: | ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Opis pozycji | Liczba | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1. Roboty przygotowawcze
 |
| 1. | Odtworzenie trasy linii w terenie równinnym | 1,000 | km |  |  |
| 1. Roboty rozbiórkowe
 |
| 2. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km – grubość frezowania 4 cm | 69,000 | m2 |  |  |
| 1. Nawierzchnia
 |
| 3. | Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 5 780,000 | m2 |  |  |
| 4. | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | 5 780,000 | m2 |  |  |
| 5. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S o grubości 4 cm | 5 780,000 | m2 |  |  |
| 1. Wjazdy i skrzyżowania
 |
| 6. | Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 10,000 | m2 |  |  |
| 7. | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | 10,000 | m2 |  |  |
| 8. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 o grubości 4 cm | 10,000 | m2 |  |  |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| Budowa: | Remont drogi powiatowej nr 2564C w km 5+500 - 6+535 odc. Górki - Ciechrz |
| Obiekt: | Droga powiatowa nr 2564C w km 5+500 - 6+535 odc. Górki - Ciechrz |
| Adres | Górki - Ciechrz |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
|  |  |
| ADRES INWESTORA: | ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Opis pozycji | Liczba | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1. Roboty przygotowawcze
 |
| 1. | Odtworzenie trasy linii w terenie równinnym | 1,035 | km |  |  |
| 1. Roboty rozbiórkowe
 |
| 2. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km – grubość frezowania 4 cm | 78,000 | m2 |  |  |
| 1. Nawierzchnia
 |
| 3. | Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 5 396,000 | m2 |  |  |
| 4. | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | 5 396,000 | m2 |  |  |
| 5. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S o grubości 4 cm | 5 396,000 | m2 |  |  |
| 1. Wjazdy i skrzyżowania
 |
| 6. | Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 25,000 | m2 |  |  |
| 7. | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | 25,000 | m2 |  |  |
| 8. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 o grubości 4 cm | 25,000 | m2 |  |  |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| Budowa: | Remont drogi powiatowej nr 2413C w km 0+000 - 1+565 odc. Wiecanowo - Twierdziń |
| Obiekt: | Droga powiatowa nr 2413C w km 0+000 - 1+565 odc. Wiecanowo - Twierdziń |
| Adres | Wiecanowo-Twierdziń |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
|  |  |
| ADRES INWESTORA: | ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Opis pozycji | Liczba | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1. Roboty przygotowawcze
 |
| 1. | Odtworzenie trasy linii w terenie równinnym | 1,565 | km |  |  |
| 1. Roboty rozbiórkowe
 |
| 2. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km – grubość frezowania 4 cm | 257,000 | m2 |  |  |
| 1. Nawierzchnia
 |
| 3. | Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 7 966,000 | m2 |  |  |
| 4. | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | 7 966,000 | m2 |  |  |
| 5. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S o grubości 4 cm | 7 966,000 | m2 |  |  |
| 1. Wjazdy i skrzyżowania
 |
| 6. | Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 94,000 | m2 |  |  |
| 7. | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | 94,000 | m2 |  |  |
| 8. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 o grubości 4 cm | 94,000 | m2 |  |  |