**Remont dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm:**

Remont dróg powiatowych nr: 2411C w km 2+140 - 8+493, dł. 6,353 km, odc. Palędzie Dolne - Padniewko; 2373C w km 3+213 - 4+303, dł. 1,090 km, odc. Białe Błota - Słaboszewo; 2347C w km 18+993 - 19+664, dł. 0,671 km, odc. Słaboszewo - Pakość, o łącznej długości 8,114 km

1. Nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko odc. Palędzie Dolne – Padniewko

od km 2+140 do km 6+640 dług. 4500,0 m szer. 5,0 m pow. 22500 m2

od km 6+640 do km 8+476 dług. 1836,0 m szer. 5,5 m pow. 10098 m2

od km 8+476 do km 8+493 dług. 17,0 m szer. 6,0 m pow. 102 m2

2. Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. Białe Błota – Słaboszewo

od km 3+213 do km 4+303 dług. 1090,0 m szer. 4,5 m pow. 4905 m2

3. Nr 2347C Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość odc. Słaboszewo – Pakość

od km 18+993 do km 19+664 dług. 671,0 m szer. 5,0 m pow. 3355 m2

**Razem: na długości 8 114 m**

**na powierzchni 40 960 m2**