**Remont dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm:**

Remont dróg powiatowych nr: 2455C w km 0+000 - 7+148, dł. 7,148 km, odc. Młyny - Włostowo; 2457C w km 4+964 - 7+755, dł. 2,791 km, odc. w m. Jeziora Wielkie, o łącznej długości 9,939 km

1. Nr 2455C Młyny – Włostowo odc. Młyny – Włostowo

od km 0+000 do km 7+000 dług. 7000,0 m szer. 4,6 m pow. 32200 m2

od km 7+000 do km 7+148 dług. 148,0 m szer. 10,0 m pow. 1480 m2

2. Nr 2457C Kościeszki – Jeziora Wielkie odc. w m. Jeziora Wielkie

od km 4+964 do km 5+975 dług. 1011,0 m szer. 5,0 m pow. 5055 m2

od km 5+975 do km 6+546 dług. 571,0 m szer. 5,3 m pow. 3026,3 m2

od km 6+546 do km 6+975 dług. 429,0 m szer. 5,7 m pow. 2445,3 m2

od km 6+975 do km 7+463 dług. 488,0 m szer. 5,5 m pow. 2684 m2

od km 7+463 do km 7+755 dług. 292,0 m szer. 5,1 m pow. 1489,2 m2

**Razem: na długości 9 939 m**

**na powierzchni 48 379,80 m2**