Kosztorys ofertowy

|  |  |
| --- | --- |
| **Inwestycja:** | Remont dróg powiatowych: nr 2401C dł.5,951km, nr 2422C dł.6,029km, nr 2459C dł.5,986km o łącznej długości 17,966 km |
| **Obiekt:** | Remont dróg powiatowych nr 2401C, nr 2422C i nr 2459C o łącznej długości 17,966 km  XXV Drogi |
| **Rodzaj robót:** | CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg |
| **Inwestor:** | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE ul. M. Konopnickiej 20  88-300 Mogilno |

**Wykonawca:**

**Rodzaj kosztorysu:**

**Wartość netto:**

**Kwota VA T:**

**Wartość brutto:**

**Słownie:**

Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jedn.  miary | Ilość jedn. | Cena jedn.  (PLN) | Wartość  (PLN) |
| 1 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  D-01.01.01  Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym - odtworzenie trasy; 5,951 + 6,029 + 5,986 | km | 17,966 |  |  |
| 2 | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  D-05.03.11  Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm z odwozem ścinki na odl. do 1 km - obliczenie ilości robót poz.2. | m2 | 550 |  |  |
| 3 | III. NAWIERZCHNIA  D-04.03.01.  Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, jezdnia+skrzyżowania+wjazdy - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.3. | m2 | 86517 |  |  |
| 4 | D-04.03.01  Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - lokalizacja i obmiar jak w poz.3. obliczenia ilości robót | m2 | 86517 |  |  |
| 5 | D-04.08.01  Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11W na średnią grubość 3-6cm, z transp. masy z wytwórni do miejsca wbudowania - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.4. | mg | 152 |  |  |
| 6 | D-05.03.05  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transp. z wytwórni do miejsca wbudowania - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót jak w poz.3. | m2 | 86517 |  |  |



Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys

