Mogilno, dnia 16.04.2025 r.

**ZDP.11.260.4.2025**

**Wykonawcy biorący udział**

**w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania pn.: „Zakup kosiarki wysięgnikowej”**

Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło pytanie do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Czy silnik hydrauliczny w głowicy koszącej ma być żeliwny?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie określa z czego ma być wykonany korpus silnika.

**Pytanie 2**

Czy młotki w głowicy koszącej powinny obracać się o 360 stopni wokół własnej osi, nie uszkadzając wału roboczego?

**Odpowiedź 2**

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie określa czy młotki w głowicy koszącej powinny obracać się o 360 stopni wokół własnej osi, nie uszkadzając wału roboczego.

**Pytanie 3**

Czy multiplikator w ramieniu hydraulicznym powinien być wykonany z żeliwa?

**Odpowiedź 3**

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie określa z czego ma być wykonany multiplikator w ramieniu hydraulicznym.

**Pytanie 4**

Czy ramię hydrauliczne powinno mieć możliwość obrotu do tyłu w przypadku najechania na przeszkodę?

**Odpowiedź 4**

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie określa czy ramię hydrauliczne powinno mieć możliwość obrotu do tyłu w przypadku najechania na przeszkodę.

**Pytanie 5**

Czy przepływ oleju w ramieniu hydraulicznym ma wynosić minimum 110 litrów na minutę, tak jak w profesjonalnych maszynach?

**Odpowiedź 5**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający wymaga, aby kosiarka wysięgnikowa zawierała pompę hydrauliczną o wydajności min. 90l/min. i mocy min. 33 kW.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający przewiduje maksymalną wysokość transportową ramienia na poziomie 3 m?

**Odpowiedź 6**

Zamawiający nie przewiduje maksymalnej wysokości transportowej ramienia na poziomie 3 m.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie przekładni pasowej w ramieniu hydraulicznym?

**Odpowiedź 7**

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie określa rodzaju przekładni pasowej w ramieniu hydraulicznym.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający przewiduje minimalną szerokość roboczą głowicy koszącej na poziomie 116 cm?

**Odpowiedź 8**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający wymaga, aby kosiarka wysięgnikowa zawierała głowicę koszącą o szerokości koszenia min. 1,2 m.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści głowicę koszącą o maksymalnej średnicy cięcia do 6 cm?

**Odpowiedź 9**

Zamawiający nie przewiduje głowicy koszącej o maksymalnej średnicy cięcia do 6 cm.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie siłownika hydraulicznego do otwierania klapy przedniej głowicy koszącej?

**Odpowiedź 10**

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie określa zastosowania siłownika hydraulicznego do otwierania klapy przedniej głowicy koszącej.

………………………………………..

(podpis Zamawiającego)