Kosztorys ofertowy

|  |  |
| --- | --- |
| **Inwestycja:** | „Remont drogi powiatowej nr 2462C Gaj – Wysoki Most – gr. woj. (Mlecze) na długości 1,325 km”  od km 2 + 341 do km 3 + 666 |
| **Obiekt:**  **Kategoria obiektu budowlanego:** | „Remont drogi powiatowej nr 2462C Gaj – Wysoki Most – gr. woj. (Mlecze) na długości 1,325 km” od km 2 + 341 do km 3 + 666  XXV Drogi |
| **Rodzaj robót:** | CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg |
| **Inwestor:** | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie, ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |

**Wykonawca:**

**Wartość netto:**

**Kwota VA T:**

**Wartość brutto:**

**Słownie:**

Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jedn.  miary | Ilość jedn. | Cena jedn.  (PLN) | Wartość  (PLN) |
| 1 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  D-01.01.01  Odtworzenie trasy w terenie równinnym – lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.1 | km | 1,325 |  |  |
| 2 | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  D-05.03.11  Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm z odwozem ścinki na odl. do 1 km – obl. il. rob. poz.2. | m2 | 46 |  |  |
| 3 | III. PODBUDOWA  D-04.03.01.  Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, jezdnia, włączenia – obliczenie ilości robót poz.3. | m2 | 6671 |  |  |
| 4 | D-04.03.01  Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - lokalizacja i obmiar jak w poz.3. | m2 | 6671 |  |  |
| 5 | D-04.08.01  Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową  AC11W na średnią grubość 4 cm, z transp. masy z wytwórni do miejsca wbudowania; obl. il. robót poz.4. | mg | 81 |  |  |
| 6 | IV. NAWIERZCHNIA  D-05.03.05  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transp. z wytwórni do miejsca wbudowania – lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót jak w poz.5. | m2 | 6721 |  |  |
| 7 | V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  D-06.03.01  Plantowanie poboczy przez ścinanie i zasypanie zagłębień wraz z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego – obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.6. | m2 | 2650 |  |  |



Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys

